1.本参考程序基于mbed NUCLEO-F103开发板
2.程序均使用GPIO模拟SPI通信。

TXYZ：T（温度） X（X轴磁场） Y（Y轴磁场） Z（Z轴磁场）
TABZ：T（温度）A（XY平面角度） B（XY平面磁场强度） Z（Z轴磁场）

KTH5701_GPIO_SPI_TXYZ：持续感应模式测量TXYZ，串口输出TXYZ
KTH5701_GPIO_SPI_TABZ：持续感应模式测量TXYZ，串口输出TABZ
KTH5701_GPIO_SPI_WAKEUP_Angle：唤醒睡眠模式监测角度变化，角度超出设定阈值时，串口输出当前角度值
KTH5701_GPIO_SPI_WAKEUP_X：唤醒睡眠模式监测X轴磁场变化，X轴磁场变化值超出设定阈值时，串口输出当前X轴磁场强度
KTH5701_GPIO_SPI_TRIG_TXYZ： 每100msMCU向芯片TRIG发送一次高电平，再发送一次低电平，芯片对TXYZ进行一次测量，串口输出TXYZ
KTH5701_GPIO_SPI_TRIG_TABZ： 每100msMCU向芯片TRIG发送一次高电平，再发送一次低电平，芯片对TXYZ进行一次测量，串口输出TABZ

NUCLEO-F103RB板对应接口：

D2 CS  PA_10
D3 INT PB_3
D4 SCLK PB_5
D5 MISO PB_4
D6 MOSI PB_10
D7 Buttout_TRIG PA_8
